**Yealink T23P - 3 SIP Hatlı ve Paperless IP Telefon**

**MÜKEMMEL SES KALİTESİ**  
  
3 SIP hesabı tanımlanabilen Yealink T23P IP Telefonda ses çözünürlüğü HD seviyesindedir.Yüksek çözünürlük (HD) sadece telefon makinasında değil,HD Ses, HD Kodek, HD Ahize ve HD Hoparlör olarak telefonun her parçasında fark edilir,bu sayede telefonun her noktasında HD kalitesiyle ses iletimi gerçekleştirilir.  
  
Esnek kurulum ve farklı haberleşme uygulamalarına uygunluğuyla Yealink T23P IP Telefonu kurumsal müşteriler için ideal VoIP telefondur.   
  
**KAĞITSIZ OFİS TASARIMI**(Paperless): Yealink T23P VoIP Telefonun "Kağıtsız Ofis" tasarımıyla bir programlanabilir tuşa birden fazla isim ve fonksiyon atanabilmektedir, böylece telefon numaralarını deftere kaydetmeye gerek kalmaz.

**ETKİLEYİCİ ÖZELLİKLER**  
  
Hat tuşları yeşil ve kırmızı gibi renkli olabilen ve 4 yazılım tuşu olmak üzere 32 tuşu bulunan Yealink T23P SIP Telefonunu 2.8 inch grafik LCD 132 x 64 piksel ekranıyla rahat kullanım olanağı sağlar.  
  
**HOT DESKING**: Çağrı merkezi çalışanları değişik zaman dilimlerinde çalışırlar, masasında çalışan biri ayrıldığında yeni gelen biri masa telefonunun ayarlarının(aranacak numaralar, sesli mesaj gibi) kendisine özel olmasını ister.Bir telefonu birden fazla kişinin kullandığı işler için Yealink T23P IP telefonu Hot Desking özelliğini geliştirmiştir.  
  
**OTOMATİK KONFİGÜRASYON** : Telefon hizmeti verilirken otomatik konfigürasyon yapılabiliyor olması kurulumu ve destek hizmetlerini azaltacak önemli bir unsurdur. Yealink T23P IP telefonunun desteklediği auto provisioning özelliği çağrı merkezleri, sanal santral hizmeti veren servis sağlayıcıları ve uzak yerlere telefon kurulum yapmak durumunda olan tüm müşterilerin uzak yerlere kurulum için gitmeye gerek kalmadan uzaktan kurulum ve yönetim yapılır, işlerini kolaylaştırır.  
  
**XML/LDAP REHBER :** 1000 adete kadar dahili rehber özelliği bulunmaktadır, ayrıca herkesin kullanmaya başladığı XML formatına sahip rehberde eklenebilir, buna ek olarak şirketin rehberi kullanılmak istendiğinde LDAP özelliği kullanılabilir, bu sayede her çalışanın kendi oluşturduğu rehberin kurumsal çalışmadaki uyumsuzluğu, rehberin yönetim zorluğu ve sürekli kayıt ve kayıt silme durumları ortadan kalkarak şirket rehberi merkezden çalıştırılır ve yönetilir.  
  
BroadSoft servis sağlayıcısı ile tam uyumlu çalışarak cihaz yönetimi sorunsuz sağlanır.  
  
Sesli mesaj geldiğinde sesli mesajın uyarısı telefonda LED ışığı yanarak görülebilir.  
  
**DONANIM ÖZELLİKLERİ**  
  
Yealink T23P SIP Telefonu masaüstüne veya duvara monte edilebilir yapıdadır.  
  
Kulaklık girişine sahip Yealink T23P IP Telefonla görüşmeler ahize olmadan gerçekleştirileceği gibi Full-duplex hands free hoparlör ile ahizesiz telefon görüşmesi konforlu bir şekilde yapılabilir.  
  
**ENERJİ ve KULLANICI DOSTU**  
  
T23P IP telefonunun güç tüketimi diğer telefonlara göre oldukça düşüktür.  
  
VoIP telefonunun kurulumu kolay, esnek, ve güvenli olup IPv6, Open VPN ve konfigürasyon için yedek sunucuyu destekler.Ayrıca SRTP/ HTTPS/ TLS, 802.1x ile çalışabilmektedir.

* HD Ses : HD Kodek , HD Ahize , HD Hoparlör   
    
  Kağıtsız Ofis tasarımı   
    
  3 VoIP hesabı   
    
  4 yazılım tuşu olmak üzere 32 tuş   
    
  XML / LDAP harici rehber   
    
  SMS, Sesli Mesaj, İnterkom   
    
  Hot desking   
    
  Auto provision   
    
  PoE  
    
  Kulaklık girişi  
    
  Duvara montaj imkanı