**Yealink T26P - Operatörler için IP Telefon**

Yealink'in operatörlere ve yöneticilere yönelik tasarladığı Yealink T26P IP Telefonu günlük iş yaşamındaki en iyi üretkenliği ve etkinliği elde etmek için tasarlanmıştır.

**ÜSTÜN KALİTE ve KONFOR**

**Yealink T26P IP Telefonu**nun **TI TITAN chipset**donanımı ile Full HD teknolojisi birleşince kusursuz bir kullanıcı deneyimi mümkün hale geliyor.  
  
  
3 SIP hesabı tanımlanabilen **Yealink T26P IP Telefonda** ses çözünürlüğü HD seviyesindedir.Yüksek çözünürlük (HD) sadece telefon makinasında değil,HD Ses, HD Kodek, HD Ahize ve HD Hoparlör olarak telefonun her parçasında fark edilir, bu sayede telefonun her noktasında HD kalitesiyle ses iletimi gerçekleştirilir.

**ETKİLEYİCİ ÖZELLİKLER**  
  
IP Telefon bir bilgisayar gibi pek çok faaliyeti aynı anda sürdürür, internete bağlanır, mikrofondan gelen sesleri IP paketlerine dönüştürür ve karşı tarafa en efektif şekilde sıkıştırarak iletir. Gelen ses paketlerini uygun bir Codec kullanarak açar ve açtığı paketleri analog sinyallere dönüştürerek kulağınıza iletir.Bütün bu süreçlerin sağlıklı çalışması ve ses kalitesinin bozulmaması ancak güçlü bir işlemciyle gerçekleşebilir.Bu nedenle **Yealink T26P IP Telefonu** endüstri lideri **TEXAS INSTRUMENTS(TM)** TI çipsetleriyle donatılmıştır.  
  
Telefonla arama yaparken hızlı arama tuşu ile tek bir tuşa basarak dahili arama veya dış arama yapılabilmesi kullanıcılara büyük kolaylık sağlar,**Yealink T26P IP telefon**daki opsiyonel **genişleme modülü** sayesinde 38 tuşa telefon numarası atanabilir.  
  
**Yealink T26P IP telefonu** kablosuz kulaklıklarla da kullanılması mümkün, özellikle Sennheiser’ın DW serisi Dect kulaklığı ile masaya bağımlı kalmadan, ofis içinde hareket halindeyken görüşme yapılabilir.  
  
**HOT DESKING : Çağrı merkezi** çalışanları değişik zaman dilimlerinde çalışırlar, masasında çalışan biri ayrıldığında yeni gelen biri masa telefonunun ayarlarının(aranacak numaralar, sesli mesaj gibi) kendisine özel olmasını ister.Bir telefonu birden fazla kişinin kullandığı işler için **Yealink T26P IP telefonu**Hot Desking özelliğini geliştirmiştir.  
  
**OTOMATİK KONFİGÜRASYON :**Telefon hizmeti verilirken otomatik konfigürasyon yapılabiliyor olması kurulumu ve destek hizmetlerini azaltacak önemli bir unsurdur. **Yealink T26P IP Telefonu**nun desteklediği auto provisioning özelliği çağrı merkezleri, sanal santral hizmeti veren servis sağlayıcıları ve uzak yerlere telefon kurulum yapmak durumunda olan tüm müşterilerin uzak yerlere kurulum için gitmeye gerek kalmadan uzaktan kurulum ve yönetim yapılır, işlerini kolaylaştırır.  
  
**XML/LDAP REHBER :** 1000 adete kadar dahili rehber özelliği bulunmaktadır, ayrıca herkesin kullanmaya başladığı **XML** formatına sahip rehberde eklenebilir, buna ek olarak şirketin rehberi kullanılmak istendiğinde **LDAP**özelliği kullanılabilir, bu sayede her çalışanın kendi oluşturduğu rehberin kurumsal çalışmadaki uyumsuzluğu, rehberin yönetim zorluğu ve sürekli kayıt ve kayıt silme durumları ortadan kalkarak şirket rehberi merkezden çalıştırılır ve yönetilir.  
  
Sesli mesaj geldiğinde sesli mesajın uyarısı telefonda LED ışığı yanarak görülebilir.  
  
BroadSoft servis sağlayıcısı ile tam uyumlu çalışarak cihaz yönetimi sorunsuz sağlanır.  
  
**DONANIM ÖZELLİKLERİ :**  
  
3.1 inch grafik LCD 132 x 64 piksel ekranıyla rahat kullanım olanağı sağlar.  
  
**Yealink T26P VoIP telefon**da 13 programlanabilir tuş olmak üzere toplamda 45 tuşa sahip olması ses ve çağrıyla ilgili her türlü kontrol fonksiyonları için direkt erişim sağlamaktadır ve 6 navigasyon tuşu ve 4 yazılım tuşu sayesinde telefonun kullanımı basitleşir.  
  
Ek olarak,  2xLAN , PoE , kulaklık , genişleme modülü , 802.1x desteği ve Open VPN güvenlik standartlarını desteklemektedir.  
  
Sesli ilgili komple çözümler sunan **Yealink T26P SIP Telefonu**telefonun interkom özelliği ile kapı iletişim ve güvenlik sistemlerine de çözüm sunmaktadır, bu sayede kapıya gelen kişi ile iletişim kurulabilmektedir.

* HD Ses : HD Kodek , HD Ahize , HD Hoparlör   
    
  TI Titan Chipset   
    
  132 x 64 piksel grafik LCD   
    
  3 VOIP hesabı, Broadsoft /Avaya/Asterisk onaylı   
    
  İlave tuş takımı seçeneği   
    
  Kablosuz kulaklık ile konuşma   
    
  XML / LDAP harici rehber   
    
  13 programlanabilir tuş olmak üzere 45 tuş   
    
  BLF/BLA , SMS, Sesli Mesaj, İnterkom  
    
  Hot desking   
    
  Otomatik Konfigürasyon (Auto Provision)