**Yealink T41P - Üstün Tasarıma Sahip IP Telefon**

Dünyanın ilk 2 IP telefon üreticisi arasında bulunan Yealink; zarif tasarımı, gelişmiş teknik özellikleri ve düşük enerji tüketimini bir araya getiren T4 serilerinden Yealink T41P IP Telefon modelini sunar.

 **ŞIK ve DAYANIKLI TASARIM**

Şık metalik görüntüsüyle saydam kristal ekranı bütünleştiren **YealinkT41P IP Telefonu**, en iyi ve yenisini talep eden ofis çalışanların aradıkları her şeyi bir arada sunuyor.

Üç SIP hesabı tanımlanabilen **YealinkT41P IP Telefonda** ses çözünürlüğü yüksek çözünürlük (HD)seviyesindedir.

Yealink T41IP Telefonun yaşamı kolaylaştıran ve maliyetleri düşüren ayrıntılarına bir örnek olarak donanımı herhangi bir müdahale veya kazaya karşı **dayanıklı**ve kırılmaz yapıda üretilmiş olması verilebilir.  **Çizilmelerden etkilenmeyen yüzey**ve ahize kablosunun düğümlenmemesi gibi son derece ince düşünülerek hayata geçirilen ayrıntılar, Yealink’i sınıfındaki diğer ürünlerden ayırıyor.

**MUHTEŞEM ÖZELLİKLER**

**KAĞITSIZ OFİS TASARIMI :**Yealink T41P VoIP Telefonun "Kağıtsız Ofis" tasarımıyla bir programlanabilir tuşa birden fazla fonksiyon atanabilmektedir, böylece telefon numaralarını deftere kaydetmeye gerek kalmaz.

**HOT DESKING : Çağrı merkezi** çalışanları değişik zaman dilimlerinde çalışırlar, masasında çalışan biri ayrıldığında yeni gelen biri masa telefonunun ayarlarının (aranacak numaralar, sesli mesaj gibi) kendisine özel olmasını ister.Bir telefonu birden fazla kişinin kullandığı işler için Yealink T41P IP telefonu Hot Desking özelliğini geliştirmiştir.

**OTOMATİK KONFİGÜRASYON :**Telefon hizmeti verilirken otomatik konfigürasyon yapılabiliyor olması kurulumu ve destek hizmetlerini azaltacak önemli bir unsurdur. **Yealink T41P IP Telefonu**nun desteklediği autoprovisioning özelliği çağrı merkezleri, sanal santral hizmeti veren servis sağlayıcıları ve uzak yerlere telefon kurulum yapmak durumunda olan tüm müşterilerin uzak yerlere kurulum için gitmeye gerek kalmadan uzaktan kurulum ve yönetim yapılır,işlerini kolaylaştırır.

**XML/LDAP REHBER :** 1000 adete kadar dahili rehber özelliği bulunmaktadır, ayrıca herkesin kullanmaya başladığı **XML**formatına sahip rehberde eklenebilir, buna ek olarakşirketin rehberi kullanılmak istendiğinde **LDAP**özelliği kullanılabilir, bu sayede her çalışanın kendi oluşturduğu rehberin kurumsal çalışmadaki uyumsuzluğu, rehberin yönetim zorluğu ve sürekli kayıt ve kayıt silme durumları ortadan kalkarak şirket rehberi merkezden çalıştırılır ve yönetilir.

Sesli mesaj geldiğinde sesli mesajın uyarısı telefonda LED ışığı yanarak görülebilir.

BroadSoft servis sağlayıcısı ile tam uyumlu çalışarak cihaz yönetimi sorunsuz sağlanır.

**DONANIM ÖZELLİKLERİ :**

2,7 inch 192 x 64 piksel grafik LCD ekranıyla etkili görsel deneyim sunar.

**Yealink T41P IP telefonu** kablosuz kulaklıklarla dakullanılması mümkün, özellikle Sennheiser’ın DW serisi Dect kulaklığı ilemasaya bağımlı kalmadan, ofis içinde hareket halindeyken görüşme yapılabilir.

**Yealink T41P SIP telefonda** 15 hafıza tuşu olmak üzere toplamda 35tuşa sahip olması ses ve çağrıyla ilgili her türlü kontrol fonksiyonları için direkt erişim sağlamaktadır ve 6 navigasyon tuşu ve 4 yazılım tuşu sayesinde telefonun kullanımı basitleşir.

Standart şifreleme protokolleri kullanılarak yüksek güvenlikli uzaktan konfigürasyon ve yazılım güncelleme mümkündür.

Ek olarak,  2xLAN , PoE , kulaklık , genişleme modülü , 802.1x desteğive Open VPN güvenlik standartlarını desteklemektedir.

Sesli ilgili komple çözümler sunan **Yealink T41P IP Telefonu** telefonun interkom özelliği ile kapı iletişim ve güvenlik sistemlerine de çözüm sunmaktadır, bu sayede kapıya gelen kişi ile iletişim kurulabilmektedir.

Verinin çalınmasına ve gizli dinlemeye karşı ses iletiminizin güvenliğini sağlamak için Yealink T41P VoIP telefonu ayrıca güvenlik standartları açısındanTLS, SRTP, HTTPS, 802.1x, Open VPN ve AES şifrelemeyi desteklemektedir.

* Benzersiz Yeni Tasarım

Yealink Optima HD Ses

Kağıtsız Ofis tasarımı

2,7 inch 192 x 64 piksel grafik LCD

3 VOIP hesabı

Kablosuz kulaklık ile konuşma

Açısı değiştirilebilr montaj aparatı

Genişleme modülü

Duvar aparatı