**Yealink T42G - Üstün Tasarıma Sahip, Gigabit IP Telefon**

Şık metalik görüntüsüyle saydam kristal ekranı bütünleştiren Yealink T42G IP Telefonu, en iyi ve yenisini talep eden ofis çalışanlarına gigabit desteği de dahil aradıkları her şeyi bir arada sunuyor.

Dünyanın en büyük 2 IP Telefon üreticisinden biri olan Yealink; zarif tasarımı, gelişmiş teknik özellikleri ve düşük enerji tüketimini bir araya getiren T4 serilerinden **Yealink T42G** IP Telefon modelini sunar.  
  
**GIGABIT ETHERNET :**  
   
Yealink T42G IP telefonu **Gigabit Ethernet** desteğiyle gigabit temelli network altyapısına kesintisiz geçişi sağlarken SIP telefondan beklenen tüm özellikleri karşılar.  
   
**ŞIK ve DAYANIKLI TASARIM**  
  
Yealink T42G IP Telefonun yaşamı kolaylaştıran ve maliyetleri düşüren ayrıntılarına örnek olarak **çizilmelerden etkilenmeyen yüzey**ve ahize kablosunun düğümlenmemesi gibi son derece ince düşünülerek hayata geçirilen ayrıntılar Yealink’i sınıfındaki diğer ürünlerden ayırıyor.

**MUHTEŞEM ÖZELLİKLER**  
  
3 SIP hesabı tanımlanabilen **YealinkT42G IP Telefonda** ses çözünürlüğü yüksek çözünürlük (HD)seviyesindedir.  
  
**KAĞITSIZ OFİS TASARIMI :**Yealink T42G VoIP Telefonun "Kağıtsız Ofis" tasarımıyla bir programlanabilir tuşa birden fazla fonksiyon atanabilmektedir, böylece telefon numaralarını deftere kaydetmeye gerek kalmaz.   
  
**HOT DESKING : Çağrı merkezi** çalışanları değişik zaman dilimlerinde çalışırlar, masasında çalışan biri ayrıldığında yeni gelen biri masa telefonunun ayarlarının (aranacak numaralar, sesli mesaj gibi) kendisine özel olmasını ister.Bir telefonu birden fazla kişinin kullandığı işler için Yealink T42G IP telefonu Hot Desking özelliğini geliştirmiştir.   
  
**OTOMATİK KONFİGÜRASYON :**Telefon hizmeti verilirken otomatik konfigürasyon yapılabiliyor olması kurulumu ve destek hizmetlerini azaltacak önemli bir unsurdur. **Yealink T42G IP Telefonu**nun desteklediği autoprovisioning özelliği çağrı merkezleri, sanal santral hizmeti veren servis sağlayıcıları ve uzak yerlere telefon kurulum yapmak durumunda olan tüm müşterilerin uzak yerlere kurulum için gitmeye gerek kalmadan uzaktan kurulum ve yönetim yapılır,işlerini kolaylaştırır.   
  
**XML/LDAP REHBER :** 1000 adete kadar dahili rehber özelliği bulunmaktadır, ayrıca herkesin kullanmaya başladığı XML formatına sahip rehberde eklenebilir, buna ek olarakşirketin rehberi kullanılmak istendiğinde **LDAP**özelliği kullanılabilir, bu sayede her çalışanın kendi oluşturduğu rehberin kurumsal çalışmadaki uyumsuzluğu, rehberin yönetim zorluğu ve sürekli kayıt ve kayıt silme durumları ortadan kalkarak şirket rehberi merkezden çalıştırılır ve yönetilir.  
  
Sesli mesaj geldiğinde sesli mesajın uyarısı telefonda LED ışığı yanarak görülebilir.  
  
BroadSoft servis sağlayıcısı ile tam uyumlu çalışarak cihaz yönetimi sorunsuz sağlanır.   
  
**DONANIM ÖZELLİKLERİ :**  
  
2,7 inch 192 x 64 piksel grafik LCD ekranıyla etkili görsel deneyim sunar.   
  
**Yealink T42G IP telefonu** kablosuz kulaklıklarla dakullanılması mümkün, özellikle Sennheiser’ın DW serisi Dect kulaklığı ilemasaya bağımlı kalmadan, ofis içinde hareket halindeyken görüşme yapılabilir.   
  
**Yealink T42G SIP telefonda** 15 hafıza tuşu olmak üzere toplamda 35tuşa sahip olması ses ve çağrıyla ilgili her türlü kontrol fonksiyonları için direkt erişim sağlamaktadır ve 6 navigasyon tuşu ve 4 yazılım tuşu sayesinde telefonun kullanımı basitleşir.   
  
Standart şifreleme protokolleri kullanılarak yüksek güvenlikli uzaktan konfigürasyon ve yazılım güncelleme mümkündür.   
  
Ek olarak,  2xLAN , PoE , kulaklık , genişleme modülü , 802.1x desteğive Open VPN güvenlik standartlarını desteklemektedir.   
  
Sesli ilgili komple çözümler sunan **Yealink T42G IP Telefonu** telefonun interkom özelliği ile kapı iletişim ve güvenlik sistemlerine de çözüm sunmaktadır, bu sayede kapıya gelen kişi ile iletişim kurulabilmektedir.   
  
**Yealink T42G SIP Telefonu** rahat kullanım ve kolay görünüm için açısı ayarlanabilir özelliktedir.   
  
Verinin çalınmasına ve gizli dinlemeye karşı ses iletiminizin güvenliğini sağlamak için Yealink T42G VoIP telefonu ayrıca güvenlik standartları açısındanTLS, SRTP, HTTPS, 802.1x, Open VPN ve AES şifrelemeyi desteklemektedir.

* Benzersiz Yeni Tasarım   
    
  Yealink Optima HD Ses   
    
  Gigabit desteği   
    
  Kağıtsız Ofis tasarımı   
    
  2,7 inch 192 x 64 piksel grafik LCD   
    
  3 VOIP hesabı   
    
  Kablosuz kulaklık ile konuşma   
    
  Açısı değiştirilebilİr montaj aparatı   
    
  Genişleme modülü   
    
  Duvar aparatı