**Yealink T46G - Üst Düzey IP Telefon**

Dünyanın en büyük 2 IP telefon üreticisinden biri olan Yealink hızla değişen VoIP telefon sektörüne yenilikçi çözümü Yealink T46G IP Telefon modelinde sunuyor.

**BENZERSİZ TASARIM**  
  
Altı SIP hesabı tanımlanabilen Yealink T46G IP Telefonda ,4.3 inch 480 x 272 piksel **RENKLİ**grafik LCD ekranıyla mükemmel görsel deneyim sunar.  
Yealink T46G IP Telefondaki Optima HD teknolojsi sayesinde yüz yüze konuşuyormuş hissi yaratacak şekilde sesi iletir.  
  
**Yealink T46G VoIP Telefonu**nun "Kağıtsız ofis" tasarımıyla bir programlanabilir tuşa birden fazla fonksiyon atanabilmektedir,böylece telefon numaralarını defterlere kaydetmeye gerek kalmaz.  
  
İş dünyasının beklentilerine uygun olarak tasarlanmış olan **Yealink T46P IP telefonu** kullanım kolaylığı açısından en küçük ayrıntıda bile kendini gösterir.Yüksek hızlı veri iletişimi arayanlar için uygun model olan Yealink T46G SIP Telefonu Gigabit Ethernet portuyla birlikte geliyor.

**FARK YARATAN ÖZELLİKLER**  
  
**HOT DESKING : Çağrı merkezi** çalışanları değişik zaman dilimlerinde çalışırlar, masasında çalışan biri ayrıldığında yeni gelen biri masa telefonunun ayarlarının(aranacak numaralar, sesli mesaj gibi) kendisine özel olmasını ister.Bir telefonu birden fazla kişinin kullandığı işler için**Yealink T46G IP telefonu** Hot Desking özelliğini geliştirmiştir.  
  
**XML / LDAP REHBER :**1000 adete kadar dahili rehber özelliği bulunmaktadır, ayrıca herkesin kullanmaya başladığı **XML** formatına sahip rehberde eklenebilir, buna ek olarak şirketin rehberi kullanılmak istendiğinde**LDAP**özelliği kullanılabilir, bu sayede her çalışanın kendi oluşturduğu rehberin kurumsal çalışmadaki uyumsuzluğu, rehberin yönetim zorluğu ve sürekli kayıt ve kayıt silme durumları ortadan kalkarak şirket rehberi merkezden çalıştırılır ve yönetilir.  
  
**OTOMATİK KONFİGÜRASYON :**Telefon hizmeti verilirken **otomatik konfigürasyon** yapılabiliyor olması kurulumu ve destek hizmetlerini azaltacak önemli bir unsurdur. Yealink T46G IP Telefonunun desteklediği auto provisioning özelliği çağrı merkezleri, sanal santral hizmeti veren servis sağlayıcıları ve uzak yerlere telefon kurulum yapmak durumunda olan tüm müşterilerin uzak yerlere kurulum için gitmeye gerek kalmadan uzaktan kurulum ve yönetim yapılır, işlerini kolaylaştırır.  
  
Sesli mesaj geldiğinde sesli mesajın uyarısı telefonda LED ışığı yanarak görülebilir.  
  
BroadSoft servis sağlayıcısı ile tam uyumlu çalışarak cihaz yönetimi sorunsuz sağlanır.  
  
**DONANIM ÖZELLİKLERİ :**  
  
**Yealink T46G SIP telefonda** 15 hafıza tuşu olmak üzere toplamda 35 tuşa sahip olması ses ve çağrıyla ilgili her türlü kontrol fonksiyonları için direkt erişim sağlamaktadır ve 6 navigasyon tuşu ve 4 yazılım tuşu sayesinde telefonun kullanımı basitleşir.  
  
IP Telefonun yaşamı kolaylaştıran ve maliyetleri düşüren ayrıntılarına bir başka örnek olarak da donanımı herhangi bir müdahale veya kazaya karşı**dayanıklı**ve kırılmaz yapıda üretilmiş olması verilebilir. **Çizilmelerden etkilenmeyen yüzey**ve ahize kablosunun düğümlenmemesi gibi son derece ince düşünülerek hayata geçirilen ayrıntılar, Yealink’i sınıfındaki diğer ürünlerden ayırıyor.  
  
**Yealink T46G IP telefonu** kablosuz kulaklıklarla da kullanılması mümkün, özellikle Sennheiser’ın DW serisi Dect kulaklığı ile masaya bağımlı kalmadan, ofis içinde hareket halindeyken görüşme yapılabilir.  
  
Standart şifreleme protokolleri kullanılarak yüksek güvenlikli uzaktan konfigürasyon ve yazılım güncelleme mümkündür.  
  
Ek olarak,  2xLAN , PoE , kulaklık , genişleme modülü , 802.1x desteği ve Open VPN güvenlik standartlarını desteklemektedir.  
  
Sesli ilgili komple çözümler sunan**Yealink T46G IP Telefonu** telefonun interkom özelliği ile kapı iletişim ve güvenlik sistemlerine de çözüm sunmaktadır, bu sayede kapıya gelen kişi ile iletişim kurulabilmektedir.  
  
**Yealink T46G SIP Telefonu** rahat kullanım ve kolay görünüm için açısı ayarlanabilir özelliktedir.  
  
Verinin çalınmasına ve gizli dinlemeye karşı ses iletiminizin güvenliğini sağlamak için **Yealink T46G VoIP telefonu** ayrıca güvenlik standartları açısından TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x, Open VPN ve AES şifrelemeyi desteklemektedir.

* Benzersiz Yeni Tasarım   
    
  Yealink Optima HD Ses   
    
  4.3 inch 480 x 272 piksel renkli grafik LCD - arka aydınlatma   
    
  Bluetooth kulaklık ile konuşma   
    
  Kablosuz kulaklık ile konuşma   
    
  Kağıtsız Ofis tasarımı   
    
  Gigabit desteği   
    
  6 VOIP hesabı   
    
  Genişleme modülü   
    
  XML / LDAP harici rehber   
    
  Hot desking   
    
  Auto provision   
    
  Telefonun açısını değiştirebilme