**Yealink VC120 - Video Konferans**

Yealink VC120 - Oda Tipi Video Konferans Çözümü

**Yealink VC120**, şubeleri olan merkez ofisler için tasarlanmış **1080P Full HD** kalitesinde görüntü sunan bir video konferans sistemidir. H.323 ve SIPprotokolleri ile tam uyumlu çalışmaktadır. Üzerinde **18X Optik PTZ Kamera**ile gelen VC120 noktadan noktaya yani 1'e 1 video konferans yapabilirken 1080P Kalitesinde dosya paylaşımı da yapabiliyor.  
  
  
Video konferanslarınız üzerinden **dosya paylaşımları** yaparken daha iyi bir sunum için **çift ekran**kullanım imkanı veriyor. Görüşmelerinizi **USB**Bellek üzerine kayıt edebilir daha sonra kayıtlarınızı izleyebilirsiniz. Bu ve diğer tüm özellikleriyle Yealink VC120, şirketinizin bütün video konferans ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebiliyor.  
  
  
**Optima HD Ses Teknolojisi  
Yealink Video Konferans Sistemi**Telefonu üzerindeki birden fazla mikrofon ile 360 derece ses yakalayabiliyor. Harici olarak takılabilen ilave mikrofonlar ile ses yakalama aralığı 5 metreye kadar çıkabilmektedir. 20Khz CD kalitesinde ses ve sektöre öncülük eden ses işleme teknolojisi ile kullanıcılara harika bir ses deneyimi yaşatıyor.

**Diğer Özellikler:**  
  
**-Ekran görüntüsü alabilme  
  
-Çağrı sırasında ekran boyutunu değiştirebilme  
  
-Arkıllı rehber ile hızlı arama  
  
-Noktadan noktaya konferans (1'e 1)  
  
-H.264 ile %50 daha az bandwidth kullanımı  
  
-Yealink akıllı güvenlik duvarı geçişi  
  
-Çift monitör kullanımı ve fokuslama  
  
-Kayıt ve kayıttan oynatma  
  
-1920x1080 Ekran çözünürlüğü  
  
-521Kbps bir bağlantı ile 720P Görüntü kalitesinde**

* 18x Optik zoom yapabilen PTZ kamera  
    
  1Mbps hat üzerinden Full-HD 1080 yayın  
    
  2 mikrofon ile genişletebilme  
    
  Ekran görüntüsü yakalama  
    
  SRTP/TLS ve AES ile şifreleme